**โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี**

**รายละเอียดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๕๐ พรรษาฯ**

บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๕๐ พรรษา จำนวน ๓๔๓ เครื่อง

**รายละเอียดการทำงาน**

**ครั้งที่๑ (ล้างใหญ่) เดือนที่ ๑-๖**

๑. คอยล์เย็น(EVAPERRATOR)

๑.๑ ถอดมอเตอร์ลง ล้างทำความสะอาด หยอดน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนแกนโรเตอร์

๑.๒ ล้างทำความสะอาด ฟิลคอยล์(EVAPERRATOR) ด้วยปั้มน้ำแรงสูง

๑.๓ ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย(BLOVER)

๑.๔ ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ(FILTER)

๑.๕ ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

๑.๖ ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม(FANCOLL)

๑.๗ ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม

๒. คอยล์ร้อน(CONDENSING UNIT)

๒.๑ ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ(BLOVER)

๒.๒ หยอดน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนแกนโรเตอร์ของมอเตอร์ระบายความร้อน

๒.๓ ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

๒.๔ ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์

๒.๕ ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์

**ครั้งที่๒ (ล้างใหญ่) เดือนที่ ๗-๑๒**

๑. คอยล์เย็น(EVAPERRATOR)

๑.๑ ถอดมอเตอร์ลง ล้างทำความสะอาด หยอดน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนแกนโรเตอร์

๑.๒ ล้างทำความสะอาด ฟิลคอยล์(EVAPERRATOR) ด้วยปั้มน้ำแรงสูง

๑.๓ ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย(BLOVER)

๑.๔ ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ(FILTER)

๑.๕ ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

๑.๖ ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม(FANCOLL)

๑.๗ ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม

 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์) (นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) (นายฉลาด แสวงดี)

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

๒.คอยล์ร้อน(CONDENSING UNIT)

๒.๑ ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ(BLOVER)

๒.๒ หยอดน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนแกนโรเตอร์ของมอเตอร์ระบายความร้อน

๒.๓ ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

๒.๔ ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์

๒.๕ ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์

**เงื่อนไขอื่น ๆ**

1. ผู้ว่าจ้างสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอดเวลาและมาทำการแก้ไขให้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง
2. ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาในแต่ละครั้งผู้รับจ้างต้องลงรายละเอียดในแบบฟอร์มการ

บำรุงรักษามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักฐานการทำงานของผู้รับจ้างว่าได้ทำการบำรุงรักษาตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างจริง

1. เป็นราคาเฉพาะการบำรุงรักษาพร้อมล้างทำความสะอาด ๒ ครั้ง ไม่รวมค่าอุปกรณ์และอะไหล่

ที่เสีย

1. ต้องจัดทำประวัติของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องมอบให้ผู้ว่าจ้าง
2. เครื่องปรับอากาศเครื่องที่ไม่มีช่องเปิดฝ้าขึ้นไปทำการบำรุงรักษาให้ผู้รับจ้างจัดทำช่องเปิดให้

เรียบร้อยโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่ม

1. ในการล้างเครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ จะต้องห้างกันอย่างน้อย ๕- ๖ เดือน
2. รายระเอียดอื่นๆจะให้ขณะดำเนินการ

 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์) (นายเจนฤทธิ์ วิตตะ) (นายฉลาด แสวงดี)

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์