**โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์**

**รายละเอียดและคุณลักษณะ**

**หลอดบรรจุแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ 100 % แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง**

# **คุณสมบัติเฉพาะ**

1. หลอดบรรจุแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ 100 % แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ถูกออกแบบและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องให้ใช้ได้กับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ 100% Sterilizer/Aerator รุ่น 8XL, GS8

2. หลอดมีความสูง 7.02 + 0.4 นิ้ว และฝาพลาสติกสีเหลืองครอบปิดอยู่ด้านบนของหลอด

3. บนหลอดมีการแกะสลักด้วยเลเซอร์ หรือ ติดฉลาก 2D barcode สำหรับการสแกนเพื่อส่งผ่านข้อมูลของหลอดแก๊ส ได้แก่ รุ่นแคตตาล็อกของหลอดแก๊ส, หมายเลข lot (วันที่หมดอายุ) และน้ำหนักที่ถูกระบุ เป็นต้น โดยต้องใช้ร่วมกับเครื่อง Steri-VacTM Sterilizer/Aerator GS series

3. น้ำหนักหลอดแก๊ส 170 + 6 กรัม

4. หลอดแก๊สได้จดทะเบียนกับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม EPA (Environment Protection Agency) และมีหมายเลขทะเบียน EPA คือ 7182-1 กำกับบนทุกหลอดแก๊ส

5.วันหมดอายุอยู่บนหลอดแก๊สทุกหลอด

6. ขนาดบรรจุ 12 หลอดต่อกล่อง

(ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ

(นางสมบูรณ์ นันตโลหิต) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ

(นางวรลักษณ์ บุญเกิด) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ

(นางสมสมัย บุญส่อง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ